**Инструкция по обжатию витой пары (прямой)**

1. Бело - рыжий
2. Рыжий
3. Бело - зелёный
4. Голубой
5. Бело - голубой
6. Зелёный
7. Бело - коричневый
8. Коричневый
9. Оголяем провода
10. Распрямляем их, чтобы основание было плоским
11. По порядку вставляем в обойму слева-направо (обойма выступом вверх)
12. Изоляция должна входить в РЖ коннектор
13. Провода должны немного выступать за границей обоймы
14. Вставляем в коннектор и обжимаем.

*Не верь глазам своим, только проверке*